{
    "content": "Gefest TestKl events description",
    "data": [
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 1,
            "desc": "Ошибка: невозможно создать объект ядра ОС (задачу, очередь, семафор или мьютекс)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 2,
            "desc": "Ошибка: потеря сообщения из-за переполнения очереди сообщений, передаваемых из задач"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 3,
            "desc": "Ошибка: потеря сообщения из-за переполнения очереди сообщений, передаваемых из прерываний"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 4,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 120 мкС"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 5,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации правого направления - 20 мС"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 6,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 0,7 мС"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 7,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 120 мкС"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 8,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 20 мС"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 9,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 75 С"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 10,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации левого направления - 20 мС"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 11,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации левого направления - 75 С"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 12,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 120 мкС при проверке ЭК"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 13,
            "desc": "Ошибка: не освободился семафор в функции task_InitLS в процессе инициализации - 50 mС"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 14,
            "desc": "Ошибка: при выдаче семафора в функции после окончания интервала sDelayKZ_InitRightDir или sDelayKZ_InitLeftDir он уже оказался доступен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 15,
            "desc": "Ошибка: при выдаче семафора в функции после окончания интервала sDelayInitLS он уже оказался доступен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 16,
            "desc": "Ошибка: переполнение стека ОС"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 17,
            "desc": "Ошибка: при выдаче семафора в прерывании FLASH_IRQHandler(), семафор уже оказался доступен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 18,
            "desc": "Ошибка: не сумели дождаться семафор в фунции flash_erase_page() или flash_write()"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 19,
            "desc": "Ошибка ModBus – события не передались из очереди событий КЛ-И"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 20,
            "desc": "Ошибка ModBus – не дождался сообщения от очереди, что в неё поместили количество событий в буфере событий КЛ-И"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 21,
            "desc": "Ошибка в канале DMA"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 22,
            "desc": "Количество элементов в очереди, в которую невозможно добавить сообщение из-за переполнения"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 23,
            "desc": "Количество свободных элементов в очереди, в которую невозможно добавить сообщение из-за переполнения"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Aqua",
            "code": 32,
            "desc": "Ошибка: семафор таймера на задержку 75 с"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 33,
            "desc": "Инициализация КЛ-И прервана из-за напрямую соединённых выходов"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 34,
            "desc": "Инициализация завершена, но в СЛИ присутствует АУ с неверно подключённой полярностью"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 35,
            "desc": "Инициализация КЛ-И прервана"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 36,
            "desc": "Инициализация прервана из-за неизвестной ошибки в процессе инициализации"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 39,
            "desc": "Ответ АУ по адресу заблокированного устройства"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 40,
            "desc": "Для правильной работы АУ необходимо обновить его ПО"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 41,
            "desc": "При инициализации СЛИ обнаружена неисправность (неверное подключение полярности АУ, что вызвало КЗ на правом входе КЛ-И), запускается повторная инициализация КЛ-И"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Gold",
            "code": 51,
            "desc": "КЗ СЛИ на левом входе КЛ-И"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Gold",
            "code": 52,
            "desc": "КЗ СЛИ на правом входе КЛ-И"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Gold",
            "code": 53,
            "desc": "Обрыв СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Gold",
            "code": 54,
            "desc": "КЗ СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Gold",
            "code": 55,
            "desc": "За устройством обнаружено КЗ СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 56,
            "desc": "Не удалось обнаружить место возникновения КЗ СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 57,
            "desc": "Не удалось обнаружить место повреждения СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 58,
            "desc": "Ошибка длительности данных АУ (f_Err_DlitD_Small или f_Err_DlitD_Big) при приёме"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 59,
            "desc": "Ошибка таймаута (f_Err_Time) при приёме данных от АУ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 60,
            "desc": "Ошибка бита чётности (f_Err_CRC) при приёме данных от АУ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 61,
            "desc": "Ошибка: превышено сопротивление СЛИ. АУ могут работать нестабильно, нет заряда ионисторов"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 62,
            "desc": "Ошибка: ток ответа АУ ниже допустимого порога (35 мА для СБ и 27 мА для БД)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#55ffff",
            "code": 63,
            "desc": "Вход, выход или попытка входа в Сервисное меню"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#55ffff",
            "code": 64,
            "desc": "Запись константы КЛ-И"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Gold",
            "code": 71,
            "desc": "Ошибка: при начальной инициализации КЛ-И после подачи напряжения на СЛИ слева был получен сигнал от правого ЭК"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 72,
            "desc": "Норма СЛИ (после обрыва или КЗ)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 73,
            "desc": "Ошибка: при начальной инициализации КЛ-И после подачи напряжения на СЛИ справа был получен сигнал от левого ЭК"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 74,
            "desc": "Неисправность левого ЭК"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 75,
            "desc": "Неисправность правого ЭК"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "DarkOrchid",
            "code": 76,
            "desc": "Ошибка канала DMA"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "DarkOrchid",
            "code": 77,
            "desc": "Ошибка: драйвер передатчика заблокирован - по неизвестным причинам установился в 0 бит sDEVICE.f_DriverLS_IsOn"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 78,
            "desc": "Низкое напряжение БП"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 79,
            "desc": "Норма напряжения БП"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 80,
            "desc": "Неисправность ОП"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 81,
            "desc": "Неисправность РП"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 82,
            "desc": "Норма ОП"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 83,
            "desc": "Норма РП"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 85,
            "desc": "Вскрытие корпуса КЛ-И"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 86,
            "desc": "Корпус КЛ-И закрыт"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 87,
            "desc": "Конфигурационная таблица удалена успешно"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 88,
            "desc": "Ошибка удаления конфигурационной таблицы"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "DarkOrchid",
            "code": 89,
            "desc": "По неизвестным причинам сбился таймер sDelayDriverLS"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "DarkOrchid",
            "code": 90,
            "desc": "Сообщение о месте, где был отключен защитный таймер"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "DarkOrchid",
            "code": 99,
            "desc": "Сообщение о состоянии блокировки драйвера и глобального флага управления драйвера передатчика"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#55ffff",
            "code": 100,
            "desc": "В командный регистр поступила команда"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "DeepSkyBlue",
            "code": 101,
            "desc": "Инициализация КЛ-И (1 – программный сброс; 2 – сброс по питанию; 3 – сброс по WatchDog таймеру; 5 – другое)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 102,
            "desc": "Инициализация КЛ-И успешно завершена"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 103,
            "desc": "Неисправность: инициализация СЛИ завершёна, но в СЛИ присутствует неисправность (КЗ, обрыв или АУ с адресом 251)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 104,
            "desc": "Инициализация СЛИ успешно завершена (СЛИ закольцована)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 105,
            "desc": "Неисправность при инициализации СЛИ (КЗ, обрыв, адрес 251, неверное подкл. полярности АУ)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 106,
            "desc": "Подключено левое направление СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 107,
            "desc": "Отключено левое направление СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 108,
            "desc": "Подключено правое направление СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 109,
            "desc": "Отключено правое направление СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 110,
            "desc": "Получен сигнал от правого ЭК"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 111,
            "desc": "Получен сигнал от левого ЭК"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Magenta",
            "code": 112,
            "desc": "Неисправность: работа устройства прекращена"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 113,
            "desc": "Инициализация СЛИ с левого направления"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 114,
            "desc": "Инициализация СЛИ с правого направления"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#00ffff",
            "code": 115,
            "desc": "Ошибка: переполнение буфера команд СЛИ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#00ffff",
            "code": 116,
            "desc": "Ошибка: мьютекс не освободился, команда не передана"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "DarkOrchid",
            "code": 117,
            "desc": "Ошибка во время записи во FLASH"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 118,
            "desc": "Конфигурационная таблица записана успешно"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#00ffff",
            "code": 119,
            "desc": "С клавиатуры КЛ-И передана команда для АУ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 120,
            "desc": "Потеря связи с АУ (нет ответа)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 121,
            "desc": "Потеря связи с АУ (множественные ошибки приёма)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 122,
            "desc": "Норма связи с АУ (после потери)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 123,
            "desc": "Обнаружено АУ с неизвестным типом"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 124,
            "desc": "Ошибка: не удалось предать команду"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 125,
            "desc": "Двойной адрес АУ (нет заряда ионисторов)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 126,
            "desc": "Обнаружено АУ с адресом 251"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 127,
            "desc": "Ошибка: изменился тип АУ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 128,
            "desc": "Ошибка: изменилась версия ПО АУ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 129,
            "desc": "Неисправность температурного сенсора"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#55ffff",
            "code": 130,
            "desc": "Переполнение буфера сообщений ModBus"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescPrefix": "Текущая температура = ",
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Red",
            "code": 131,
            "desc": "Пожар",
            "fgColor": "White"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 132,
            "desc": "Таблица блокировок записана успешно"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "DarkOrchid",
            "code": 133,
            "desc": "Ошибка верификации данных записанных во FLASH"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 134,
            "desc": "Неисправность ионистора (обрыв или КЗ)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 135,
            "desc": "Норма ионистора (после Обрыва или КЗ)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffffff",
            "code": 136,
            "desc": "Включение заряда ионисторов"
        },
        {
            "addDesc": 0,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 137,
            "desc": "Неисправность НЭ (обрыв или КЗ)"
        },
        {
            "addDesc": 0,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ff0000",
            "code": 138,
            "desc": "Нагрев НЭ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 139,
            "desc": "Нагрев НЭ окончен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 140,
            "desc": "Запись адреса успешно завершена"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 141,
            "desc": "Ошибка: в АУ записан неверный адрес"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffffff",
            "code": 142,
            "desc": "Вход МКВ замкнут"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 143,
            "desc": "Неиспраность: обрыв входа МКВ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 144,
            "desc": "Неиспраность: КЗ входа МКВ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 145,
            "desc": "Норма КЛ-И"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 146,
            "desc": "Неисправность: ионисторы разряжены"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 147,
            "desc": "Заряд ионисторов окончен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescPrefix": "У",
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ff0000",
            "code": 148,
            "desc": "Вскрытие оросителя",
            "fgColor": "White"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 149,
            "desc": "Выход МКР выключен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffffff",
            "code": 150,
            "desc": "Выход МКР включен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 151,
            "desc": "Неиспраность: обрыв или КЗ цепей управления оптореле выхода МКР"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 152,
            "desc": "Неопределённая неисправность оптореле выхода МКР"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Red",
            "code": 153,
            "desc": "Нажата кнопка ИПР"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 154,
            "desc": "Отжата кнопка ИПР"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Red",
            "code": 155,
            "desc": "Нажата кнопка УДП"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 156,
            "desc": "Ошибка УДП или ИПР-В (кнопка нажата при закрытой крышке)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 157,
            "desc": "Открыта крышка УДП или ИПР-В"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 158,
            "desc": "Закрыта крышка УДП или ИПР-В"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 159,
            "desc": "Отжата кнопка УДП"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 165,
            "desc": "Неисправность: перезаряд ионисторов (U более 8,1 В)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 170,
            "desc": "Неисправность ИК светодиода"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 171,
            "desc": "Инициализация ИПД завершена"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 179,
            "desc": "Внутренняя ошибка"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 180,
            "desc": "Ошибка: не установлена пороговая температура (установлена температура 55 градусов)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fcb2b2",
            "code": 181,
            "desc": "В буфер команд поступила команда на пуск оросителя"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 182,
            "desc": "Ошибка: команда на пуск оросителя не поступила в буфер команд"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 183,
            "desc": "Ошибка: команда не может быть выполнена - неверный тип АУ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 184,
            "desc": "Ошибка: команда не может быть выполнена - разряжены ионисторы"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 185,
            "desc": "Ошибка: команда не может быть выполнена - неисправен НЭ"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 186,
            "desc": "Ошибка: команда не может выполнена - с АУ отсутсвует связь или оно заблокировано"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 187,
            "desc": "Ошибка: команда не может быть выполнена - ороситель вскрыт"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 188,
            "desc": "Ошибка: команда не может быть выполнена - неисправны ионисторы"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 189,
            "desc": "Неисправность: нагрев окончен, но ороситель не вскрылся"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescPrefix": "НЭ ранее был в состоянии ",
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 190,
            "desc": "Норма НЭ (1 - после Вскрытия, 2 - после Неисправности, 3 - после Обрыва, 4 - после КЗ)",
            "fgColor": "#000000"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 191,
            "desc": "Норма температурного сенсора (после Неисправности)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 192,
            "desc": "Норма ИК светодиода"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fcb2b2",
            "code": 193,
            "desc": "Предтревога (80% от порога температуры или задымлённости)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 194,
            "desc": "Вход МКВ разомкнут"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 195,
            "desc": "Преамбула прошивки передана успешно"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 196,
            "desc": "Неисправность фототракта"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 197,
            "desc": "Норма фототракта (после Неисправности)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 198,
            "desc": "Критическая запылённость ИПД (необходимо ТО)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "Gold",
            "code": 199,
            "desc": "Неисправность: предельная запылённость ИПД"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 200,
            "desc": "Очистка дымовой камеры ИПД, начата повторная инициализация"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 201,
            "desc": "Задвижка в промежуточном положении"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 202,
            "desc": "Задвижка открыта"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 203,
            "desc": "Задвижка закрыта"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 204,
            "desc": "Обрыв или КЗ в цепи управления задвижкой"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 205,
            "desc": "Обрыв ЛО"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 206,
            "desc": "КЗ ЛО"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 207,
            "desc": "Норма ЛО (после неисправности)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 208,
            "desc": "Нет питания ЛО"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 209,
            "desc": "ЛО МКО в режиме прямой полярности с гашением"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 210,
            "desc": "ЛО МКО в режиме обратной полярности с гашением"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 211,
            "desc": "ЛО МКО в режиме обратной полярности"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 212,
            "desc": "ЛО МКО в режиме прямой полярности"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 214,
            "desc": "Прошивка АУ прошла успешна"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 215,
            "desc": "Ошибка: передача прошивки прервана (1 - неверный тип прошивки, 2 - ошибка CRC пакета, 3 - нарушена последовательность пакетов, 4 - нехватки памяти АУ)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 216,
            "desc": "Преамбула передана успешно, началась передача прошивки"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 217,
            "desc": "Прошивка передана, идёт проверка СRC"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 218,
            "desc": "Ошибка: повторная передача пакета (1 - номер требуемого пакета совпал с ранее переданным, 2 - команда не была принята или АУ не ответил, 3 - номер переданного от КЛ-И пакета не соответствует запрашиваемому от АУ)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#fff9c3",
            "code": 219,
            "desc": "Ошибка: прошивка передана с ошибкой - CRC не сошлась"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 220,
            "desc": "Прошивка передана успешно (во внутреннюю память КЛ-И)"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffffff",
            "code": 221,
            "desc": "Лазер выключен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 222,
            "desc": "Лазер включен"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#ffd500",
            "code": 223,
            "desc": "Неисправность пиросенсора"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "bgColor": "#7fff00",
            "code": 224,
            "desc": "Норма пиросенсора"
        },
        {
            "addDesc": 1,
            "addDescUseDesc": 0,
            "code": 225,
            "desc": "Команда проверки пиросенсора"
        }
    ],
    "lang": "RU",
    "version": 2
}
